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Уважаемая Алла Васильевна!

В ответ на Ваше обращение от 15.02.2025 № ЛКК-731096 об охранной зоне объекта газового хозяйства, расположенного вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, ДНТ «Плановый работник», уч.5-6, сообщаю следующее.
Действующее законодательство не возлагает на АО «Мособлгаз» обязанности предоставлять запрашиваемые Вами документы.
АО «Мособлгаз» готово направить запрашиваемые документы в адрес органов исполнительной власти (при поступлении соответствующего запроса), либо по запросу суда.
Одновременно с этим, доводим до Вашего сведения, что условия использования земельных участков определены действующими законодательными и нормативно-техническими документами, в т.ч. Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (далее – Правила охраны) и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с изменениями)» (далее – СП 62.13330.2011).
Согласно п. 7 Правил охраны для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: 
– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны.
Так же, согласно п. 14 Правил охраны на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Правила охраны являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах земельных участков любую хозяйственную деятельность.
Перед началом работ необходимо получить Разрешение на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети в филиале АО «Мособлгаз» «Север» (далее – Филиал), производство земляных работ производить только в присутствии представителя Братовщинской районной эксплуатационной службы Филиала.
Согласно п. 46 Правил охраны собственник, владелец или пользователь земельных участков обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие сохранности сети, и не препятствовать доступу технического персонала в охранную зону газораспределительной сети.
Приложением «В» СП 62.13330.2011 определены минимальные расстояния от подземных газопроводов до зданий и сооружений, в т.ч. расстояние от фундамента здания и сооружения до объекта газового хозяйства.
[bookmark: _GoBack]Для определения местоположения существующих сетей газораспределения и газопотребления объекта газового хозяйства на топографическую съемку Вы можете обратиться на Братовщинскую районную эксплуатационную службу Филиала по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, д. 61 (приемные дни пн-чт: с 8:00 до 17:00, пт: с 8:00 до 15:45, перерыв: с 12:00 до 12:45) с топографической съемкой на бумажном носителе (М 1:500).
